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ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

DĖL ,,ŠEŠUPĖS UPĖS KUDIRKOS NAUMIESTYJE BŪKLĖS GERINIMAS” 

(TECHNINIO PROJEKTO KOREKTŪRA) TECHNINIO PROJEKTO TVIRTINIMO
2013 m. sausio 9 d. Nr. AT-37
Šakiai 
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2004 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. D1-708 patvirtinto Statybos techninio reglamento STR 1.05.06:2005 ,,Statinio projektavimas” (Žin., 2005, Nr. 4-80; 2005, Nr. 16; 2010, Nr. 115-5902) 52 punktu ir rajono savivaldybės tarybos 2009 m. sausio 9 d. sprendimu Nr. T-6 patvirtintų Savivaldybės administracijos nuostatų 24 punktu,

t v i r t i n u ,,Šešupės upės Kudirkos Naumiestyje būklės gerinimas” (techninio projekto korektūra) techninį projektą su šiais bendraisiais statinio techniniais rodikliais:

1. Bendras valomas plotas 7,0 ha;

2. Valomas sausumos plotas 2,2 ha;

3. Valomas veidrodinio paviršiaus plotas 4,8 ha;

4. Bendras iškasamų sąnašų kiekis 41296 m³;

5. Iškasamų žemsiurbėmis sąnašų kiekis 38616 m³;

6. Iškasamų ekskavatoriumi sąnašų kiekis 2680 m³;

7. Laikinų nusodintuvų bendras plotas 0,54 ha;

8. Laikinų dumblo nusodintuvų bendras tūris 14143 m³;

9. Laikinų nusosdintuvų skaičius 3 vnt.;

10. Šalinamų menkaverčių krūmų kiekis 1,6 ha;

11. Pakrančių sutvarkymas 1,6 ha;

12. Pulpovamzdžių bendras ilgis 1,050 km;

13. Laikini vamzdynai d315-400 mm 0,024 km;

14. Medelių sodinimas 50 vnt.
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