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ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

DĖL ,,ŠAKIŲ RAJONO GRIOVIŲ BEI JŲ HIDROTECHNINIŲ STATINIŲ REMONTAS IR REKONSTRUKCIJA” TECHNINIO PROJEKTO TVIRTINIMO
2013 m. sausio 9 d. Nr. AT-38
Šakiai 
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2004 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. D1-708 patvirtinto Statybos techninio reglamento STR 1.05.06:2005 ,,Statinio projektavimas” (Žin., 2005, Nr. 4-80; 2005, Nr. 16; 2010, Nr. 115-5902) 52 punktu ir rajono savivaldybės tarybos 2009 m. sausio 9 d. sprendimu Nr. T-6 patvirtintų Savivaldybės administracijos nuostatų 24 punktu,

t v i r t i n u ,,Šakių rajono griovių bei jų hidrotechninių statinių remontas ir rekonstrukcija) techninį projektą su šiais bendraisiais statinio techniniais rodikliais:

1. Šakių rajono savivaldybės Šakių seniūnijos Gotlybiškių kaimo g/b liepto per Siesarties upę remontas:

a) remontuojamo g/b liepto ilgis 15,0 m;

b) pėsčiųjų liepto plotis 1,25 m;

c) naujos betono dangos įrengimas 15,0 m²;

d) liepto sujungimo su krantais plokščių P-30 paklojimas 2 vnt.;

e) prieigų tako iš betoninių plytelių 37,5x37,5x6 įrengimas 12,0 m;

f) vejos bordiūrų įrengimas 24,0 m;

g) metalinių turėklų įrengimas 24,0 m;

h) krūmų pašalinimas iš upelio vagos 161,0 m²;

i) upelio šlaitų planiravimas 161,0 m².

2. Šakių rajono savivaldybės Griškabūdžio seniūnijos Skrynupių kaimo griovio N-2 ir jo statinių remontas ir rekonstrukcija:

a) rekonstruojami grioviai 1,18 km;

b) naujai rengiamos drenažo žiotys 13 vnt.;

c) rekonstruojamos pralaidos 1 vnt..

3. Šakių rajono savivaldybės Lukšių seniūnijos Akėčių kaimo Lenkupio upelio sausinimo sistemos griovių L-10 ir L-12-2, jų statinių rekonstrukcija ir remontas:

a) rekonstruojami grioviai 2,46 km;

b) rekonstruojamos drenažo žiotys 20 vnt.;

c) remontuojamos g/b pralaidos 1 vnt.;

4. rekonstruojamos g/b pralaidos 3 vnt.
5. Šakių rajono Gelgaudiškio seniūnijos tiltų Nr.5, 6, 7 per Jotiją rekonstrukcija:

tiltas Nr. 5:

a) vietinio kelio kategorija III v;

b) baseino plotas 46 km ²;

c) skaičiuojamas 3 % tikimybės debitas 15,6 m³/s;

d) g/b tiltų angų ilgis 7,47 m;

e) gabaritas 7,1+2x0,47 m;

f) bendras ilgis 8,32 m;

g) krantinės atramos polinės;

h) perdengimas sijos ir monolitinė plokštė;

i) danga cementbetonio;

j) privažiavimų remontuojamas ilgis 40 m;

k) privažiavimų plotis/danga 6,5 žvyras;

tiltas Nr. 6:

a) vietinio kelio kategorija III v;

b) baseino plotas 41 km ²;

c) skaičiuojamas 3 % tikimybės debitas 13,97 m³/s;

d)  g/b tiltų angų ilgis 7, 70 m;

e) gabaritas 7,1+2x0,47 m;

f) bendras ilgis 8,50 m;

g) krantinės atramos polinės;

h) perdengimas sijos ir monolitinė plokštė;

i) danga cementbetonio;

j) privažiavimų remontuojamas ilgis 40 m;

k) privažiavimų plotis/danga 6,5 žvyras;

tiltas Nr. 7:

a) vietinio kelio kategorija III v;

b) baseino plotas 36 km ²;

c) skaičiuojamas 3 % tikimybės debitas 12,27 m³/s;

d)  g/b tiltų angų ilgis 7,40 m;

e) gabaritas 7,1+2x0,40 m;

f) bendras ilgis 8,20 m;

g) krantinės atramos polinės;

h) perdengimas sijos ir monolitinė plokštė;

i) danga cementbetonio;

j) privažiavimų remontuojamas ilgis 40 m;

k) privažiavimų plotis/danga 6,5 žvyras;

6. Šakių rajono griovių bei jų hidrotechninių statinių remontas ir rekonstrukcija (Jotijos upelio remontas ir rekonstrukcija):

a) rekonstruojami grioviai 10,210 km;

b) rekonstruojamos drenažo žiotys 101 vnt.;

c) rekonstruojamos pralaidos 2 vnt.;

d) rekonstruojami tiltai 2 vnt.
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