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ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

DĖL TECHNINIO DARBO projektO patvirtinimo
2013 m. birželio 11 d. Nr. AT-675
Šakiai


Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2008, Nr. 113-4290) 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Statybos techninio reglamento STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. D1-708 (Žin., 2005, Nr. 4-80; 2010, Nr. 115-5902; 2012, Nr. 96-4933) 52 ir 53 punktais ir atsižvelgdamas į UAB „Statybos projektų ekspertizės centras“ 2013 m. gegužės 31 d. projekto  bendrosios ekspertizės aktą Nr.168 – 78(13)/1/2013,

t v i r t i n u Vinco Kudirkos gimnazijos Vytauto g. 44, Kudirkos Naumiestyje, Šakių r., atnaujinimo (modernizavimo) techninį darbo projektą su bendraisiais statinio rodikliais:

	Pavadinimas
	Mato vienetas
	Kiekis
	Pastabos

	I. SKLYPAS
	
	
	

	1.1. sklypo plotas
	m2
	3 5005
	

	1.2. sklypo užstatymo intensyvumas
	%
	14
	

	1.3. sklypo užstatymo tankumas
	%
	9
	

	II. PASTATAI
	
	
	

	1. Mokslo paskirties pastatas un. Nr. 8492-9000-3014 (8.11.) :
	
	
	

	1.1. paskirties rodikliai (mokinių skaičius viso):
	-
	300
	

	1.2. bendrasis plotas*

       t. sk. pagrindinis
	m2
	4 237,05

3 341,25
	

	1.3. pastato tūris*                                                                         
	m3
	21 247
	prieš remontą

20 617 m2

	1.4. aukštų skaičius
	vnt.
	2
	

	1.5. pastato aukštis                                                                         
	m
	11,10
	

	1.6. pastato (patalpų) akustinio komforto sąlygų klasė [5.38.] 
	-
	C
	

	1.7. pastato energinio naudingumo klasė [5.41]
	-
	D
	

	1.8. kiti specifiniai pastato rodikliai: 
	
	
	

	1.8.1. atitvarų šilumos perdavimo koeficientai:
	
	
	

	1.8.1.1. sienų
	W/ m2 K
	0,244
	

	1.8.1.2. išorinių durų
	W/ m2 K
	1,6
	

	1.8.2. užstatymo plotas
	m2 
	2 601,00
	prieš remontą

2 534 m2

	2. Mokslo paskirties pastatas un. Nr. 8492-9000-3025 (8.11.) :
	
	
	

	2.1. paskirties rodikliai (mokinių skaičius viso):
	-
	300
	

	2.2. bendrasis plotas*

       t. sk. pagrindinis
	m2
	550,15

507,45
	

	2.3. pastato tūris*                                                                         
	m3
	2 103
	prieš remontą

2 017 m2

	2.4. aukštų skaičius
	vnt.
	2
	

	2.5. pastato aukštis                                                                         
	m
	6,20
	

	2.6. pastato (patalpų) akustinio komforto sąlygų klasė [5.38.] 
	-
	C
	

	2.7. pastato energinio naudingumo klasė [5.41]
	-
	D
	

	2.8. kiti specifiniai pastato rodikliai:
	
	
	

	2.8.1.atitvarų šilumos perdavimo koeficientai:
	
	
	

	2.8.1.1. sienų
	W/ m2 K
	0,244
	

	2.8.1.2. išorinių durų
	W/ m2 K
	1,6
	

	2.8.2. užstatymo plotas
	 m2 
	418,00
	prieš remontą

404,00 m2


* žvaigždute pažymėti rodikliai baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus gali turėti neesminių nukrypimų
Direktorius 

Juozas Puodžiukaitis

