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ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS
DĖL PROJEKTO „ZYPLIŲ DVARO SODYBOS PIRMO SVIRNO (U. K. 24743) ŠAKIŲ R. SAV., LUKŠIŲ SEN., TUBELIŲ K., BERŽŲ G. 3, PASKIRTIES KEITIMO IŠ KITOS (ŪKIO) Į KULTŪROS IR LAUKO INŽINERINIŲ TINKLŲ STATYBOS TECHNINIS DARBO PROJEKTAS“ TECHNINIO DARBO PROJEKTO IR BENDRŲJŲ STATINIO RODIKLIŲ PATVIRTINIMO

2024 m. gruodžio    d. Nr. AT-
Šakiai

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 34 straipsnio 6 dalies 11 punktu, Šakių rajono savivaldybės administracijos nuostatais, patvirtintais Šakių rajono savivaldybės tarybos 2024 m. kovo 15 d. sprendimu Nr. T-58 „Dėl Šakių rajono savivaldybės administracijos nuostatų patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 26 straipsniu ir Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. D1-738 ,,Dėl statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ patvirtinimo“, 53 punktu, 
t v i r t i n u projekto „Zyplių dvaro sodybos pirmo svirno (u. k.24743) Šakių r. sav., Lukšių sen., Tubelių k., Beržų g. 3, paskirties keitimo iš kitos (ūkio) į kultūros ir lauko inžinerinių tinklų statybos techninis darbo projektas“ techninį darbo projektą ir šio projekto bendruosius statinio rodiklius:

	Pavadinimas
	Mato vienetas
	Kiekis prieš remontą
	Kiekis po remonto

	1. sklypo plotas
	m2
	461966
	461966

	1. paskirties rodikliai:
	vnt.
	Nenaudojamas pastatas
	≤ 96 žmonės

	1.1. pastato paskirtis
	
	Kita (ūkio)
	Kultūros

	2. Pastato bendrasis plotas*:
	m2
	212,90
	358,19

	3. Pastato tūris*
	m3
	1047
	1719

	4. Aukštų skaičius*
	vnt.
	1
	2

	5. Pastato aukštis *
	m
	8,4
	8,5

	6. Energinio naudingumo klasė
	
	Nenustatyta
	Nenustatyta

	7. Pastato (patalpų) akustinio komforto sąlygų klasė
	
	Nenustatyta
	Nenustatyta

	8. Statinio atsparumo ugniai laipsnis
	
	III
	III

	4. inžinerinių tinklų ilgis*
	
	
	Tinklų ilgis 

	4.1. Buitinio vandentiekio tinklas  
	m
	-
	68,0


	4.2. Buitinių nuotekų tinklas
	m
	-
	25,0

	5. vamzdžio skersmuo (tik vamzdynams)
	
	
	

	5.1. Buitinio vandentiekio tinklas  
	mm
	-
	32,0

	5.2. Buitinių nuotekų tinklas
	mm
	-
	110;160


	 



Parengė
Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotoja

Eglė Plančiūnienė
2024-12-03   




    
Administracijos direktorius                                                                             Vytautas Ižganaitis
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