
PATVIRTINTA
Šakių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus  2026 m. vasario     d.  įsakymu  Nr. AT-

	ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

	(įmonės pavadinimas)



DARBUOTOJAMS NEMOKAMAI IŠDUODAMŲ ASMENINIŲ APSAUGOS PRIEMONIŲ
SĄRAŠO PATVIRTINIMAS

	Eil. Nr.
	Darbuotojo pareigos, darbo vieta
	Asmeninės apsaugos priemonės pavadinimas, asmenines apsaugos priemones savybės, apsaugos lygis, apsaugos klasė ir kt. tipas, markė, paskirtis ir t.t.
	Tinkamumo naudoti terminas


	1
	2
	3
	4

	ADMINISTRACIJA

	1.
	Administracijos darbuotojai, vykstantys į objektus
(darbas gatvėse, miškuose)
	Šviesą atspindinti liemenė  - fluorescencinė medžiaga, su atšvaitinėmis juostomis. Klasė (1/2/3). kategorija - signalinis drabužis. Liemenės tipas pagal  EN ISO 20471
	Iki susidėvėjimo

	
	
	Šalmas, reguliuojamo dydžio, su smakro dirželiu (2/3/4 taškų), II kategorija (apsaugai nuo vidutinio sunkumo mechaninių rizikų). Šalmo tipas pagal EN 397.
	Pagal gamintojo
rekomendacijas

	2.
	Administracijos darbuotojai, vykstantys į objektus (atliekantys geodezinius matavimus)
	Šviesą atspindinti liemenė  - fluorescencinė medžiaga, su atšvaitinėmis juostomis. Klasė (1/2/3). kategorija - signalinis drabužis. Liemenės tipas pagal  EN ISO 20471
	Iki susidėvėjimo

	
	
	Šalmas, reguliuojamo dydžio, su smakro dirželiu (2/3/4 taškų), II kategorija (apsaugai nuo vidutinio sunkumo mechaninių rizikų). Šalmo tipas pagal EN 397.
	Pagal gamintojo rekomendacijas

	
	
	Guminė darbo avalynė su pakietinta nosele, pagaminta iš gumos / PVC / PU, pagal EN ISO 20345. S4 – guminiai/PVC/PU batai su apsaugine nosele, energijos sugėrimas kulne, pilnai neperšlampami arba S5 – kaip S4 + pradūrimui atsparus padas + protektuotas padas. CI – pado izoliacija nuo šalčio, SR – slydimo atsparumas
	Iki susidėvėjimo

	
	
	Striukė (vasarai, žiemai) pagaminta pagal EN ISO 13688, I kategorija
	Iki susidėvėjimo

	
	
	Apsauginės kelnės pagamintos pagal EN ISO 13688, I kategorija
	Iki susidėvėjimo

	3.
	Valytojas 


	Apsauginis chalatas/apranga, pagaminti pagal EN ISO 13688, I kategorija
	Iki susidėvėjimo

	
	
	Guminės darbo pirštinės, apsaugančios rankas nuo cheminio pavojaus, atsparios cheminėms medžiagoms, skysčiams, nepralaidžios, EN ISO 374-1 (tipas B arba C)
	Iki susidėvėjimo

	
	
	Uždari, sandarūs akiniai, atsparūs cheminių medžiagų purslams, apsaugantis akis nuo cheminio pavojaus, EN 166, 3 (skysčiai) + 1B
	Iki susidėvėjimo

	
	
	Guminė darbinė avalynė valymo darbams, vandeniui nepralaidi, lengvai valoma, su neslystančiu padu darbui šlapiuose paviršiuose. Atitinkanti EN ISO 20347
	

	4.
	Vairuotojas 
	Šviesą atspindinti liemenė  - fluorescencinė medžiaga, su atšvaitinėmis juostomis. Klasė (1/2/3). kategorija - signalinis drabužis. Liemenės tipas pagal  EN ISO 20471
	Iki susidėvėjimo

	
	
	Darbo pirštinės, apsaugančios rankas nuo mechaninio poveikio, drėgmės, EN 388 – apsauga nuo mechaninių rizikų (dilimas, pjūvis, plyšimas, pradūrimas). Atsparumas dilimui 0–4 (4 – geriausia). Atsparumas pjūviui 0–5 (5 – geriausia). Atsparumas plyšimui 0–4 (4 geriausia). Atsparumas pradūrimui  0–4 (4 – geriausia). Atsparumas pjūviui pagal ISO 13997 A–F (F – geriausia), arba X (nebandyta / netaikyta)
	Iki susidėvėjimo


	
	
	Apsauginiai akiniai (naudojami dirbant transporto priemonės plovimo darbus, su aukšto slėgio plovimo įrenginiu) apsaugai nuo vandens/purvo atmušų, dalelių ir ploviklių purslų. Atitinkantys EN 166, optinė klasė 1; apsauga nuo purslų (žym. 3), smūgio atsparumas min. F
	Iki susidėvėjimo

	5.
	Darbininkas-remontininkas, statybininkas-remontininkas
	Darbo avalynė, apsauganti pėdas nuo mechaninio pavojaus, pagaminti pagal EN ISO 20345, apsaugos klasė S3 (S2 + pradūrimui atsparus padas + protektuotas padas), SR – slydimo atsparumas
	Iki susidėvėjimo

	
	
	Darbo pirštinės, apsaugančios rankas nuo mechaninio poveikio, drėgmės, EN 388 – apsauga nuo mechaninių rizikų (dilimas, pjūvis, plyšimas, pradūrimas). Atsparumas dilimui 0–4 (4 – geriausia). Atsparumas pjūviui 0–5 (5 – geriausia). Atsparumas plyšimui 0–4 (4 geriausia). Atsparumas pradūrimui  0–4 (4 – geriausia). Atsparumas pjūviui pagal ISO 13997 A–F (F – geriausia), arba X (nebandyta / netaikyta)
	Iki susidėvėjimo

	
	
	Darbo aprangos komplektas pagaminti pagal EN ISO 13688, I kategorija
	Iki susidėvėjimo

	
	
	Apsauginiai akiniai, apsaugantys akis nuo mechaninio pavojaus, apsauga nuo skriejančių dalelių, EN 166 1F/1B arba skydelis EN 166, optinė klasė 1, smūgio atsparumas F/B
	Iki susidėvėjimo

	
	
	Prieštriukšminės ausinės, triukšmo slopinimas SNR 25–30 dBA, EN 352
	Iki susidėvėjimo

	
	
	Šviesą atspindinti liemenė  - fluorescencinė medžiaga, su atšvaitinėmis juostomis. Klasė (1/2/3). kategorija - signalinis drabužis. Liemenės tipas pagal  EN ISO 20471
	Iki susidėvėjimo

	
	
	Šalmas, reguliuojamo dydžio, su smakro dirželiu (2/3/4 taškų), II kategorija (apsaugai nuo vidutinio sunkumo mechaninių rizikų). Šalmo tipas pagal EN 397.
	Pagal gamintojo rekomendacijas

	
	
	Papildomai (dirbant aukštyje):
	

	
	
	Įrangos, apsaugančios nuo kritimo komplektas - reguliuojami apraišai, nugarinis tvirtinimo taškas, energijos sugėriklis, sertifikuotos jungtys/karabinai, tvirtinimas prie sertifikuoto inkaro. Apraišai EN 361 + jungiamoji priemonė (EN 355/354 arba EN 360) + karabinai EN 362 + inkaras EN 795.“ III kategorija
	Pagal gamintojo rekomendacijas

	
	
	Apsauginis šalmas, pagamintas pagal EN 12492, reguliuojamas dydis, 4 taškų smakro dirželis, II kategorija
	Pagal gamintojo rekomendacijas

	SENIŪNIJOS

	1.
	Traktorininkas 
	Darbo avalynė, apsauganti pėdas nuo mechaninio pavojaus, pagaminti pagal EN ISO 20345, apsaugos klasė S3 (S2 + pradūrimui atsparus padas + protektuotas padas), SR – slydimo atsparumas
	Iki susidėvėjimo

	
	
	Darbo pirštinės, apsaugančios rankas nuo mechaninio poveikio, drėgmės, EN 388 – apsauga nuo mechaninių rizikų (dilimas, pjūvis, plyšimas, pradūrimas). Atsparumas dilimui 0–4 (4 – geriausia). Atsparumas pjūviui 0–5 (5 – geriausia). Atsparumas plyšimui 0–4 (4 geriausia). Atsparumas pradūrimui  0–4 (4 – geriausia). Atsparumas pjūviui pagal ISO 13997 A–F (F – geriausia), arba X (nebandyta / netaikyta)
	Iki susidėvėjimo

	
	
	Darbo aprangos komplektas, pagamintas pagal EN ISO 13688, I kategorija
	Iki susidėvėjimo

	
	
	Šviesą atspindinti liemenė  - fluorescencinė medžiaga, su atšvaitinėmis juostomis. Klasė (1/2/3). kategorija - signalinis drabužis. Liemenės tipas pagal  EN ISO 20471
	Iki susidėvėjimo

	
	
	Papildomai (dirbant gerbūvio technika, kilnojamais el., akumuliatoriniais įrankiais):
	

	
	
	Apsauginiai akiniai, apsaugantys akis nuo mechaninio pavojaus, apsauga nuo skriejančių dalelių, EN 166 1F/1B arba skydelis EN 166, optinė klasė 1, smūgio atsparumas F/B
	Iki susidėvėjimo

	
	
	Prieštriukšminės ausinės, triukšmo slopinimas SNR 25–30 dBA, EN 352
	Iki susidėvėjimo

	
	
	Šalmas, reguliuojamo dydžio, su smakro dirželiu (2/3/4 taškų), II kategorija (apsaugai nuo vidutinio sunkumo mechaninių rizikų). Šalmo tipas pagal EN 397.
	Pagal gamintojo rekomendacijas

	
	
	Dirbant gerbūvio technika (trimeriais, motoriniais pjūklais)  apsauginis šalmas su integruotomis prieštriukšminėmis ausinėmis ir pakeliamu veido skydeliu – apsaugai nuo krentančių/atsitrenkimo pavojų, skriejančių dalelių ir triukšmo. Šalmas EN 397, ausinės EN 352-3, veido/akių apsauga EN 1731 (tinklas) arba EN 166 (skaidrus skydelis).
	Pagal gamintojo rekomendacijas

	
	
	Papildomai (atliekant suvirinimo darbus):
	

	
	
	Karščiui atsparūs apsauginiai batai, pėdų apsaugai nuo išlydyto metalo purslų, kibirkščių ir karščio, taip pat nuo mechaninių rizikų (prispaudimo, pradūrimo). Atitinkantys– EN ISO 20349-2. Apsaugos klasė ne mažiau kaip S3, padas neslidus - SRC.
	Iki susidėvėjimo

	
	
	Suvirintojų spec. apranga, EN ISO 11611 apsaugos klasė (1 arba 2) + degumo tipas (A1 arba A2)
	Iki susidėvėjimo

	
	
	Suvirintojo apsauginės pirštinės, atitinkančios EN 12477 standarto reikalavimus, A arba B tipo (pagal suvirinimo pobūdį), užtikrinančios rankų apsaugą nuo šiluminio ir mechaninio poveikio, papildomai atitinkančios EN 407 ir EN 388 reikalavimus
	Iki susidėvėjimo

	
	
	Suvirinimo skydelis, EN 175, Filtras: EN 169, (DIN 9–13)
	Iki susidėvėjimo

	
	
	Kvėpavimo takų apsaugos priemonės (suvirinimo dalelėms sulaikyti) respiratorius ne mažiau kaip FFP3 pagal EN 149 (pvz., FFP3 NR D) arba daugkartinė pusaukė EN 140 su dalelių filtrais P3 pagal EN 143
	Pagal gamintojo rekomendacijas

	
	
	Papildomai (dirbant aukštyje):
	

	
	
	Įrangos, apsaugančios nuo kritimo komplektas - reguliuojami apraišai, nugarinis tvirtinimo taškas, energijos sugėriklis, sertifikuotos jungtys/karabinai, tvirtinimas prie sertifikuoto inkaro. Apraišai EN 361 + jungiamoji priemonė (EN 355/354 arba EN 360) + karabinai EN 362 + inkaras EN 795.“ III kategorija 
	Pagal gamintojo rekomendacijas

	
	
	Apsauginis šalmas, pagamintas pagal EN 12492, reguliuojamas dydis, 4 taškų smakro dirželis, II kategorija
	Pagal gamintojo rekomendacijas

	2.
	Vairuotojas


	Darbo pirštinės, apsaugančios rankas nuo mechaninio poveikio, drėgmės, EN 388 – apsauga nuo mechaninių rizikų (dilimas, pjūvis, plyšimas, pradūrimas). Atsparumas dilimui 0–4 (4 – geriausia). Atsparumas pjūviui 0–5 (5 – geriausia). Atsparumas plyšimui 0–4 (4 geriausia). Atsparumas pradūrimui  0–4 (4 – geriausia). Atsparumas pjūviui pagal ISO 13997 A–F (F – geriausia), arba X (nebandyta / netaikyta)
	Iki susidėvėjimo

	
	
	Šviesą atspindinti liemenė  - fluorescencinė medžiaga, su atšvaitinėmis juostomis. Klasė (1/2/3). kategorija - signalinis drabužis. Liemenės tipas pagal  EN ISO 20471
	Iki susidėvėjimo

	
	
	Papildomai (dirbant transporto priemonės plovimo darbus, su aukšto slėgio plovimo įrenginiu):
	

	
	
	Apsauginiai akiniai atitinkantys EN 166, optinė klasė 1; apsauga nuo purslų (žym. 3), smūgio atsparumas min. F (pageidautina B).“
	Iki susidėvėjimo

	
	
	Papildomai (dirbant gerbūvio technika, kilnojamais el., akumuliatoriniais įrankiais):
	

	
	
	Apsauginiai akiniai, apsaugantys akis nuo mechaninio pavojaus, apsauga nuo skriejančių dalelių, EN 166 1F/1B arba skydelis EN 166, optinė klasė 1, smūgio atsparumas F/B
	Iki susidėvėjimo

	
	
	Prieštriukšminės ausinės, triukšmo slopinimas SNR 25–30 dBA, EN 352
	Iki susidėvėjimo

	
	
	Šalmas, reguliuojamo dydžio, su smakro dirželiu (2/3/4 taškų), II kategorija (apsaugai nuo vidutinio sunkumo mechaninių rizikų). Šalmo tipas pagal EN 397.
	Pagal gamintojo rekomendacijas

	
	
	Dirbant gerbūvio technika (trimeriais, motoriniais pjūklais)  apsauginis šalmas su integruotomis prieštriukšminėmis ausinėmis ir pakeliamu veido skydeliu – apsaugai nuo krentančių/atsitrenkimo pavojų, skriejančių dalelių ir triukšmo. Šalmas EN 397, ausinės EN 352-3, veido/akių apsauga EN 1731 (tinklas) arba EN 166 (skaidrus skydelis).
	Pagal gamintojo rekomendacijas

	
	
	Papildomai (atliekant suvirinimo darbus):
	

	
	
	Karščiui atsparūs apsauginiai batai, pėdų apsaugai nuo išlydyto metalo purslų, kibirkščių ir karščio, taip pat nuo mechaninių rizikų (prispaudimo, pradūrimo). Atitinkantys– EN ISO 20349-2. Apsaugos klasė ne mažiau kaip S3, padas neslidus - SRC.
	Iki susidėvėjimo

	
	
	Suvirintojų spec. apranga, EN ISO 11611 apsaugos klasė (1 arba 2) + degumo tipas (A1 arba A2)
	Iki susidėvėjimo

	
	
	Suvirintojo apsauginės pirštinės, atitinkančios EN 12477 standarto reikalavimus, A arba B tipo (pagal suvirinimo pobūdį), užtikrinančios rankų apsaugą nuo šiluminio ir mechaninio poveikio, papildomai atitinkančios EN 407 ir EN 388 reikalavimus
	Iki susidėvėjimo

	
	
	Suvirinimo skydelis, EN 175, Filtras: EN 169, (DIN 9–13)
	Iki susidėvėjimo

	
	
	Kvėpavimo takų apsaugos priemonės (suvirinimo dalelėms sulaikyti) respiratorius ne mažiau kaip FFP3 pagal EN 149 (pvz., FFP3 NR D) arba daugkartinė puskaukė EN 140 su dalelių filtrais P3 pagal EN 143
	Pagal gamintojo rekomendacijas

	
	
	Papildomai (dirbant aukštyje):
	

	
	
	Įrangos, apsaugančios nuo kritimo komplektas - reguliuojami apraišai, nugarinis tvirtinimo taškas, energijos sugėriklis, sertifikuotos jungtys/karabinai, tvirtinimas prie sertifikuoto inkaro. Apraišai EN 361 + jungiamoji priemonė (EN 355/354 arba EN 360) + karabinai EN 362 + inkaras EN 795.“ III kategorija 
	Pagal gamintojo rekomendacijas

	
	
	Apsauginis šalmas, pagamintas pagal EN 12492, reguliuojamas dydis, 4 taškų smakro dirželis, II kategorija
	Pagal gamintojo rekomendacijas

	3.
	Elektrikas  

Darbai su elektra, lengvųjų ir sunkiųjų TP vairavimas, remonto ir gerbūvio darbai, suvirinimo darbai, darbas bokšteliuose, kūriko darbai)
	Darbo pirštinės, apsaugančios rankas nuo mechaninio poveikio, drėgmės, EN 388 – apsauga nuo mechaninių rizikų (dilimas, pjūvis, plyšimas, pradūrimas). Atsparumas dilimui 0–4 (4 – geriausia). Atsparumas pjūviui 0–5 (5 – geriausia). Atsparumas plyšimui 0–4 (4 geriausia). Atsparumas pradūrimui  0–4 (4 – geriausia). Atsparumas pjūviui pagal ISO 13997 A–F (F – geriausia), arba X (nebandyta / netaikyta)
	Iki susidėvėjimo

	
	
	Darbo aprangos komplektas, pagamintas pagal EN ISO 13688, I kategorija
	Iki susidėvėjimo

	
	
	Apsauginiai akiniai, apsaugantys akis nuo mechaninio pavojaus, apsauga nuo skriejančių dalelių, EN 166 1F/1B arba skydelis EN 166, optinė klasė 1, smūgio atsparumas F/B
	Iki susidėvėjimo

	
	
	„Apsauginis šalmas elektrikams su smakro dirželiu – galvos apsaugai nuo mechaninių pavojų, su reguliuojamu 4 taškų dirželiu stabilumui. Elektriškai izoliuojantis (dielektrinis) – atitinkantis EN 50365 + mechaninė apsauga. Reguliuojamas dydis, galimybė tvirtinti priedus.
	Pagal gamintojo rekomendacijas

	
	
	Įrangos, apsaugančios nuo kritimo komplektas - reguliuojami apraišai, nugarinis tvirtinimo taškas, energijos sugėriklis, sertifikuotos jungtys/karabinai, tvirtinimas prie sertifikuoto inkaro. Apraišai EN 361 + jungiamoji priemonė (EN 355/354 arba EN 360) + karabinai EN 362 + inkaras EN 795.“ III kategorija 
	Pagal gamintojo rekomendacijas

	
	
	Instrumentai su dielektrinėmis rankenomis EN 60900, izoliuotos rankenos, skirtos darbui su elektros įrenginiais iki 1000 V AC / 1500 V DC
	Pagal patikros dokumentus

	
	
	Dielektrinės pirštinės EN 60903, pagamintos iš elektrai nelaidžios gumos, apsaugančios nuo elektros smūgio, 00 klasė – iki 500 V AC, 0 klasė – iki 1000 V AC 
	Pagal patikros dokumentus

	
	
	Dielektriniai botai (izoliacinė avalynė) – apsauga nuo elektros srovės poveikio (kontaktinės/žingsninės įtampos). Atitinkanti EN 50321-1, įtampos klasė pagal gamintojo sertifikatą, be metalinių detalių, atsparūs drėgmei, neslystantis padas 
	Pagal patikrą

	
	
	„Dielektrinis izoliacinis kilimėlis – papildoma apsauginė priemonė dirbant prie elektros įrenginių (skydinių), mažinanti elektros smūgio riziką. Neslystantis paviršius, atsparus dilimui. Atitinka IEC/EN 61111, klasė (0/1/2/3/4) pagal įtampą
	Pagal patikrą

	
	
	Šviesą atspindinti liemenė  - fluorescencinė medžiaga, su atšvaitinėmis juostomis. Klasė (1/2/3). kategorija - signalinis drabužis. Liemenės tipas pagal  EN ISO 20471
	Iki susidėvėjimo

	
	
	Papildomai (dirbant gerbūvio technika, kilnojamais el., akumuliatoriniais įrankiais):
	

	
	
	Apsauginiai akiniai, apsaugantys akis nuo mechaninio pavojaus, apsauga nuo skriejančių dalelių, EN 166 1F/1B arba skydelis EN 166, optinė klasė 1, smūgio atsparumas F/B
	Iki susidėvėjimo

	
	
	Prieštriukšminės ausinės, triukšmo slopinimas SNR 25–30 dBA, EN 352
	Iki susidėvėjimo

	
	
	Dirbant gerbūvio technika (trimeriais, motoriniais pjūklais)  apsauginis šalmas su integruotomis prieštriukšminėmis ausinėmis ir pakeliamu veido skydeliu – apsaugai nuo krentančių/atsitrenkimo pavojų, skriejančių dalelių ir triukšmo. Šalmas EN 397, ausinės EN 352-3, veido/akių apsauga EN 1731 (tinklas) arba EN 166 (skaidrus skydelis).
	Pagal gamintojo rekomendacijas

	
	
	Papildomai (atliekant suvirinimo darbus):
	

	
	
	Karščiui atsparūs apsauginiai batai, pėdų apsaugai nuo išlydyto metalo purslų, kibirkščių ir karščio, taip pat nuo mechaninių rizikų (prispaudimo, pradūrimo). Atitinkantys– EN ISO 20349-2. Apsaugos klasė ne mažiau kaip S3, padas neslidus - SRC.
	Iki susidėvėjimo

	
	
	Suvirintojų spec. apranga, EN ISO 11611 apsaugos klasė (1 arba 2) + degumo tipas (A1 arba A2)
	Iki susidėvėjimo

	
	
	Suvirintojo apsauginės pirštinės, atitinkančios EN 12477 standarto reikalavimus, A arba B tipo (pagal suvirinimo pobūdį), užtikrinančios rankų apsaugą nuo šiluminio ir mechaninio poveikio, papildomai atitinkančios EN 407 ir EN 388 reikalavimus
	Iki susidėvėjimo

	
	
	Suvirinimo skydelis, EN 175, Filtras: EN 169, (DIN 9–13)
	Iki susidėvėjimo

	
	
	Kvėpavimo takų apsaugos priemonės (suvirinimo dalelėms sulaikyti) respiratorius ne mažiau kaip FFP3 pagal EN 149 (pvz., FFP3 NR D) arba daugkartinė puskaukė EN 140 su dalelių filtrais P3 pagal EN 143
	Pagal gamintojo rekomendacijas

	
	
	Papildomai (atliekant kūriko funkciją):
	

	
	
	Respiratorius, apsaugai nuo dulkių, kvėpavimo takų apsaugai nuo pelenų, suodžių ir kietojo kuro dulkių valant katilą. Ne mažiau kaip FFP2 pagal EN 149 (rekomenduojama FFP3 esant dideliam dulkėtumui)
	Pagal gamintojo rekomendacijas

	4.
	· Kapinių prižiūrėtojas
· Teritorijų prižiūrėtojas
· Žalio ūkio darbininkas
· Darbininkas

(Gerbūvio priežiūros darbai su technika, sunkiosios technikos vairavimas, darbas bokšteliuose, suvirinimo darbai, smulkūs remonto darbai)
	Darbo pirštinės, apsaugančios rankas nuo mechaninio poveikio, drėgmės, EN 388 – apsauga nuo mechaninių rizikų (dilimas, pjūvis, plyšimas, pradūrimas). Atsparumas dilimui 0–4 (4 – geriausia). Atsparumas pjūviui 0–5 (5 – geriausia). Atsparumas plyšimui 0–4 (4 geriausia). Atsparumas pradūrimui  0–4 (4 – geriausia). Atsparumas pjūviui pagal ISO 13997 A–F (F – geriausia), arba X (nebandyta / netaikyta)
	Iki susidėvėjimo

	
	
	Šviesą atspindinti liemenė  - fluorescencinė medžiaga, su atšvaitinėmis juostomis. Klasė (1/2/3). kategorija - signalinis drabužis. Liemenės tipas pagal  EN ISO 20471
	Iki susidėvėjimo

	
	
	Darbo avalynė, apsauganti pėdas nuo mechaninio pavojaus, pagaminti pagal EN ISO 20345, apsaugos klasė S3 (S2 + pradūrimui atsparus padas + protektuotas padas), SR – slydimo atsparumas
	Iki susidėvėjimo

	
	
	Darbo aprangos komplektas, pagamintas pagal EN ISO 13688, I kategorija
	Iki susidėvėjimo

	
	
	Apsauginiai akiniai, apsaugantys akis nuo mechaninio pavojaus, apsauga nuo skriejančių dalelių, EN 166 1F/1B arba skydelis EN 166, optinė klasė 1, smūgio atsparumas F/B
	Iki susidėvėjimo

	
	
	Prieštriukšminės ausinės, triukšmo slopinimas SNR 25–30 dBA, EN 352
	Iki susidėvėjimo

	
	
	Šalmas, reguliuojamo dydžio, su smakro dirželiu (2/3/4 taškų), II kategorija (apsaugai nuo vidutinio sunkumo mechaninių rizikų). Šalmo tipas pagal EN 397.
	Pagal gamintojo rekomendacijas

	
	
	Dirbant gerbūvio technika (trimeriais, motoriniais pjūklais)  apsauginis šalmas su integruotomis prieštriukšminėmis ausinėmis ir pakeliamu veido skydeliu – apsaugai nuo krentančių/atsitrenkimo pavojų, skriejančių dalelių ir triukšmo. Šalmas EN 397, ausinės EN 352-3, veido/akių apsauga EN 1731 (tinklas) arba EN 166 (skaidrus skydelis).
	Pagal gamintojo rekomendacijas

	
	
	Papildomai (atliekant suvirinimo darbus):
	

	
	
	Karščiui atsparūs apsauginiai batai, pėdų apsaugai nuo išlydyto metalo purslų, kibirkščių ir karščio, taip pat nuo mechaninių rizikų (prispaudimo, pradūrimo). Atitinkantys– EN ISO 20349-2. Apsaugos klasė ne mažiau kaip S3, padas neslidus - SRC.
	Iki susidėvėjimo

	
	
	Suvirintojų spec. apranga, EN ISO 11611 apsaugos klasė (1 arba 2) + degumo tipas (A1 arba A2)
	Iki susidėvėjimo

	
	
	Suvirintojo apsauginės pirštinės, atitinkančios EN 12477 standarto reikalavimus, A arba B tipo (pagal suvirinimo pobūdį), užtikrinančios rankų apsaugą nuo šiluminio ir mechaninio poveikio, papildomai atitinkančios EN 407 ir EN 388 reikalavimus
	Iki susidėvėjimo

	
	
	Suvirinimo skydelis, EN 175, Filtras: EN 169, (DIN 9–13)
	Iki susidėvėjimo

	
	
	Kvėpavimo takų apsaugos priemonės (suvirinimo dalelėms sulaikyti) respiratorius ne mažiau kaip FFP3 pagal EN 149 (pvz., FFP3 NR D) arba daugkartinė puskaukė EN 140 su dalelių filtrais P3 pagal EN 143
	Pagal gamintojo rekomendacijas

	
	
	Papildomai (dirbant aukštyje):
	

	
	
	Įrangos, apsaugančios nuo kritimo komplektas - reguliuojami apraišai, nugarinis tvirtinimo taškas, energijos sugėriklis, sertifikuotos jungtys/karabinai, tvirtinimas prie sertifikuoto inkaro. Apraišai EN 361 + jungiamoji priemonė (EN 355/354 arba EN 360) + karabinai EN 362 + inkaras EN 795.“ III kategorija 
	Pagal gamintojo rekomendacijas

	
	
	Apsauginis šalmas, pagamintas pagal EN 12492, reguliuojamas dydis, 4 taškų smakro dirželis, II kategorija
	Pagal gamintojo rekomendacijas

	
	
	Papildomai (atliekant kūriko funkciją):
	

	
	
	Respiratorius, apsaugai nuo dulkių, kvėpavimo takų apsaugai nuo pelenų, suodžių ir kietojo kuro dulkių valant katilą. Ne mažiau kaip FFP2 pagal EN 149 (rekomenduojama FFP3 esant dideliam dulkėtumui)
	Pagal gamintojo rekomendacijas

	5.
	· Darbininkas 
· Žalio ūkio darbininkas
(dirba be gerbūvio technikos, atlieka šlavimo, želdinių priežiūros darbus)
	Darbo pirštinės, apsaugančios rankas nuo mechaninio poveikio, drėgmės, EN 388 – apsauga nuo mechaninių rizikų (dilimas, pjūvis, plyšimas, pradūrimas). Atsparumas dilimui 0–4 (4 – geriausia). Atsparumas pjūviui 0–5 (5 – geriausia). Atsparumas plyšimui 0–4 (4 geriausia). Atsparumas pradūrimui  0–4 (4 – geriausia). Atsparumas pjūviui pagal ISO 13997 A–F (F – geriausia), arba X (nebandyta / netaikyta)
	Iki susidėvėjimo

	
	
	Šviesą atspindinti liemenė  - fluorescencinė medžiaga, su atšvaitinėmis juostomis. Klasė (1/2/3). kategorija - signalinis drabužis. Liemenės tipas pagal  EN ISO 20471
	Iki susidėvėjimo

	
	
	Papildomai (dirbant su cheminėmis medžiagomis augalų naikinimui):
	

	
	
	Guminės darbo pirštinės, apsaugančios rankas nuo cheminio pavojaus, atsparios cheminėms medžiagoms, skysčiams, nepralaidžios, EN ISO 374-1 (tipas B arba C)
	Iki susidėvėjimo

	
	
	Uždari, sandarūs akiniai, atsparūs cheminių medžiagų purslams, apsaugantis akis nuo cheminio pavojaus, EN 166, 3 (skysčiai) + 1B
	Iki susidėvėjimo

	
	
	Kvėpavimo takų apsaugos priemonė dirbant su cheminėmis medžiagomis augalų naikinimui – daugkartinė pusaukė EN 140 su kombinuotais filtrais pagal EN 14387, tipas ne mažiau kaip A2P3 (ar kitas pagal naudojamų cheminių medžiagų SDL).
	Pagal gamintojo rekomendacijas

	6.
	· Valytojas 
· Tualeto prižiūrėtojas
· Darbininkas 
· Valytojas – patalpų, darbininkas


(vidaus ir lauko priežiūros darbai)

	Apsauginis chalatas/apranga, pagamintas pagal EN ISO 13688, I kategorija
	Iki susidėvėjimo

	
	
	Guminės darbo pirštinės, apsaugančios rankas nuo cheminio pavojaus, atsparios cheminėms medžiagoms, skysčiams, nepralaidžios, EN ISO 374-1 (tipas B arba C)
	Iki susidėvėjimo

	
	
	Uždari, sandarūs akiniai, atsparūs cheminių medžiagų purslams, apsaugantis akis nuo cheminio pavojaus, EN 166, 3 (skysčiai) + 1B
	Iki susidėvėjimo

	
	
	Papildomai (atliekant lauko priežiūros darbus):
	

	
	
	Šviesą atspindinti liemenė  - fluorescencinė medžiaga, su atšvaitinėmis juostomis. Klasė (1/2/3). kategorija - signalinis drabužis. Liemenės tipas pagal  EN ISO 20471
	Iki susidėvėjimo

	
	
	Papildomai (dirbant gerbūvio technika):
	

	
	
	Apsauginiai akiniai, apsaugantys akis nuo mechaninio pavojaus, apsauga nuo skriejančių dalelių, EN 166 1F/1B arba skydelis EN 166, optinė klasė 1, smūgio atsparumas F/B
	Iki susidėvėjimo

	
	
	Prieštriukšminės ausinės, triukšmo slopinimas SNR 25–30 dBA, EN 352
	Iki susidėvėjimo

	
	
	Šalmas, reguliuojamo dydžio, su smakro dirželiu (2/3/4 taškų), II kategorija (apsaugai nuo vidutinio sunkumo mechaninių rizikų). Šalmo tipas pagal EN 397.
	Pagal gamintojo rekomendacijas

	
	
	Dirbant gerbūvio technika (trimeriais, motoriniais pjūklais)  apsauginis šalmas su integruotomis prieštriukšminėmis ausinėmis ir pakeliamu veido skydeliu – apsaugai nuo krentančių/atsitrenkimo pavojų, skriejančių dalelių ir triukšmo. Šalmas EN 397, ausinės EN 352-3, veido/akių apsauga EN 1731 (tinklas) arba EN 166 (skaidrus skydelis).
	Pagal gamintojo rekomendacijas

	7.
	Kūrikas 

(Kūrimo darbai, medienos pjovimo darbai)




	Darbo pirštinės, apsaugančios rankas nuo mechaninio poveikio, drėgmės, EN 388 – apsauga nuo mechaninių rizikų (dilimas, pjūvis, plyšimas, pradūrimas). Atsparumas dilimui 0–4 (4 – geriausia). Atsparumas pjūviui 0–5 (5 – geriausia). Atsparumas plyšimui 0–4 (4 geriausia). Atsparumas pradūrimui  0–4 (4 – geriausia). Atsparumas pjūviui pagal ISO 13997 A–F (F – geriausia), arba X (nebandyta / netaikyta)
	Iki susidėvėjimo

	
	
	Darbo avalynė, apsauganti pėdas nuo mechaninio pavojaus, pagaminti pagal EN ISO 20345, apsaugos klasė S3 (S2 + pradūrimui atsparus padas + protektuotas padas), SR – slydimo atsparumas
	Iki susidėvėjimo

	
	
	Respiratorius, apsaugai nuo dulkių, kvėpavimo takų apsaugai nuo pelenų, suodžių ir kietojo kuro dulkių valant katilą. Ne mažiau kaip FFP2 pagal EN 149 (rekomenduojama FFP3 esant dideliam dulkėtumui)
	Pagal gamintojo rekomendacijas

	
	
	Papildomai (dirbant motoriniu pjūklu):
	

	
	
	Apsauginis šalmas su integruotomis prieštriukšminėmis ausinėmis ir pakeliamu veido skydeliu – apsaugai nuo krentančių/atsitrenkimo pavojų, skriejančių dalelių ir triukšmo. Šalmas EN 397, ausinės EN 352-3, veido/akių apsauga EN 1731 (tinklas) arba EN 166 (skaidrus skydelis).
	Pagal gamintojo rekomendacijas

	8.

	Darbų skirstytojas 
Darbų skirstytojas – stalius
Vairuotojas – darbų skirstytojas

(sunkiasvorių ir lengvųjų TP vairavimas, gerbūvio darbai, remonto darbai, suvirinimo darbai)

	Darbo pirštinės, apsaugančios rankas nuo mechaninio poveikio, drėgmės, EN 388 – apsauga nuo mechaninių rizikų (dilimas, pjūvis, plyšimas, pradūrimas). Atsparumas dilimui 0–4 (4 – geriausia). Atsparumas pjūviui 0–5 (5 – geriausia). Atsparumas plyšimui 0–4 (4 geriausia). Atsparumas pradūrimui  0–4 (4 – geriausia). Atsparumas pjūviui pagal ISO 13997 A–F (F – geriausia), arba X (nebandyta / netaikyta)
	Iki susidėvėjimo

	
	
	Šviesą atspindinti liemenė  - fluorescencinė medžiaga, su atšvaitinėmis juostomis. Klasė (1/2/3). kategorija - signalinis drabužis. Liemenės tipas pagal  EN ISO 20471
	Iki susidėvėjimo

	
	
	Darbo avalynė, apsauganti pėdas nuo mechaninio pavojaus, pagaminti pagal EN ISO 20345, apsaugos klasė S3 (S2 + pradūrimui atsparus padas + protektuotas padas), SR – slydimo atsparumas
	Iki susidėvėjimo

	
	
	Darbo aprangos komplektas, pagamintas pagal EN ISO 13688, I kategorija
	Iki susidėvėjimo

	
	
	Apsauginiai akiniai, apsaugantys akis nuo mechaninio pavojaus, apsauga nuo skriejančių dalelių, EN 166 1F/1B arba skydelis EN 166, optinė klasė 1, smūgio atsparumas F/B
	Iki susidėvėjimo

	
	
	Prieštriukšminės ausinės, triukšmo slopinimas SNR 25–30 dBA, EN 352
	Iki susidėvėjimo

	
	
	Šalmas, reguliuojamo dydžio, su smakro dirželiu (2/3/4 taškų), II kategorija (apsaugai nuo vidutinio sunkumo mechaninių rizikų). Šalmo tipas pagal EN 397.
	Pagal gamintojo rekomendacijas

	
	
	Papildomai (atliekant suvirinimo darbus):
	

	
	
	Karščiui atsparūs apsauginiai batai, pėdų apsaugai nuo išlydyto metalo purslų, kibirkščių ir karščio, taip pat nuo mechaninių rizikų (prispaudimo, pradūrimo). Atitinkantys– EN ISO 20349-2. Apsaugos klasė ne mažiau kaip S3, padas neslidus - SRC.
	Iki susidėvėjimo

	
	
	Suvirintojų spec. apranga, EN ISO 11611 apsaugos klasė (1 arba 2) + degumo tipas (A1 arba A2)
	Iki susidėvėjimo

	
	
	Suvirintojo apsauginės pirštinės, atitinkančios EN 12477 standarto reikalavimus, A arba B tipo (pagal suvirinimo pobūdį), užtikrinančios rankų apsaugą nuo šiluminio ir mechaninio poveikio, papildomai atitinkančios EN 407 ir EN 388 reikalavimus
	Iki susidėvėjimo

	
	
	Suvirinimo skydelis, EN 175, Filtras: EN 169, (DIN 9–13)
	Iki susidėvėjimo

	
	
	Kvėpavimo takų apsaugos priemonės (suvirinimo dalelėms sulaikyti) respiratorius ne mažiau kaip FFP3 pagal EN 149 (pvz., FFP3 NR D) arba daugkartinė puskaukė EN 140 su dalelių filtrais P3 pagal EN 143
	Pagal gamintojo rekomendacijas

	
	
	Papildomai (dirbant aukštyje):
	

	
	
	Įrangos, apsaugančios nuo kritimo komplektas - reguliuojami apraišai, nugarinis tvirtinimo taškas, energijos sugėriklis, sertifikuotos jungtys/karabinai, tvirtinimas prie sertifikuoto inkaro. Apraišai EN 361 + jungiamoji priemonė (EN 355/354 arba EN 360) + karabinai EN 362 + inkaras EN 795“ III kategorija 
	Pagal gamintojo rekomendacijas

	
	
	Apsauginis šalmas, pagamintas pagal EN 12492, reguliuojamas dydis, 4 taškų smakro dirželis, II kategorija
	Pagal gamintojo rekomendacijas

	9.
	Statybininkas – remontininkas

Stalius 
	Darbo avalynė, apsauganti pėdas nuo mechaninio pavojaus, pagaminti pagal EN ISO 20345, apsaugos klasė S3 (S2 + pradūrimui atsparus padas + protektuotas padas), SR – slydimo atsparumas
	Iki susidėvėjimo

	
	
	Darbo pirštinės, apsaugančios rankas nuo mechaninio poveikio, drėgmės, EN 388 – apsauga nuo mechaninių rizikų (dilimas, pjūvis, plyšimas, pradūrimas). Atsparumas dilimui 0–4 (4 – geriausia). Atsparumas pjūviui 0–5 (5 – geriausia). Atsparumas plyšimui 0–4 (4 geriausia). Atsparumas pradūrimui  0–4 (4 – geriausia). Atsparumas pjūviui pagal ISO 13997 A–F (F – geriausia), arba X (nebandyta / netaikyta)
	Iki susidėvėjimo

	
	
	Darbo aprangos komplektas, pagamintas pagal EN ISO 13688, I kategorija
	Iki susidėvėjimo

	
	
	Apsauginiai akiniai, apsaugantys akis nuo mechaninio pavojaus, apsauga nuo skriejančių dalelių, EN 166 1F/1B arba skydelis EN 166, optinė klasė 1, smūgio atsparumas F/B
	Iki susidėvėjimo

	
	
	Prieštriukšminės ausinės, triukšmo slopinimas SNR 25–30 dBA, EN 352
	Iki susidėvėjimo

	
	
	Šviesą atspindinti liemenė  - fluorescencinė medžiaga, su atšvaitinėmis juostomis. Klasė (1/2/3). kategorija - signalinis drabužis. Liemenės tipas pagal  EN ISO 20471
	Iki susidėvėjimo

	
	
	Šalmas, reguliuojamo dydžio, su smakro dirželiu (2/3/4 taškų), II kategorija (apsaugai nuo vidutinio sunkumo mechaninių rizikų). Šalmo tipas pagal EN 397.
	Pagal gamintojo rekomendacijas

	
	
	Dirbant gerbūvio technika (trimeriais, motoriniais pjūklais)  apsauginis šalmas su integruotomis prieštriukšminėmis ausinėmis ir pakeliamu veido skydeliu – apsaugai nuo krentančių/atsitrenkimo pavojų, skriejančių dalelių ir triukšmo. Šalmas EN 397, ausinės EN 352-3, veido/akių apsauga EN 1731 (tinklas) arba EN 166 (skaidrus skydelis).
	Pagal gamintojo rekomendacijas

	
	
	Papildomai (dirbant aukštyje):
	

	
	
	Įrangos, apsaugančios nuo kritimo komplektas - reguliuojami apraišai, nugarinis tvirtinimo taškas, energijos sugėriklis, sertifikuotos jungtys/karabinai, tvirtinimas prie sertifikuoto inkaro. Apraišai EN 361 + jungiamoji priemonė (EN 355/354 arba EN 360) + karabinai EN 362 + inkaras EN 795“ III kategorija 
	Pagal gamintojo rekomendacijas

	
	
	Apsauginis šalmas, pagamintas pagal EN 12492, reguliuojamas dydis, 4 taškų smakro dirželis, II kategorija
	Pagal gamintojo rekomendacijas

	
	
	Papildomai (atliekant suvirinimo darbus):
	

	
	
	Karščiui atsparūs apsauginiai batai, pėdų apsaugai nuo išlydyto metalo purslų, kibirkščių ir karščio, taip pat nuo mechaninių rizikų (prispaudimo, pradūrimo). Atitinkantys– EN ISO 20349-2. Apsaugos klasė ne mažiau kaip S3, padas neslidus - SRC.
	Iki susidėvėjimo

	
	
	Suvirintojų spec. apranga, EN ISO 11611 apsaugos klasė (1 arba 2) + degumo tipas (A1 arba A2)
	Iki susidėvėjimo

	
	
	Suvirintojo apsauginės pirštinės, atitinkančios EN 12477 standarto reikalavimus, A arba B tipo (pagal suvirinimo pobūdį), užtikrinančios rankų apsaugą nuo šiluminio ir mechaninio poveikio, papildomai atitinkančios EN 407 ir EN 388 reikalavimus
	Iki susidėvėjimo

	
	
	Suvirinimo skydelis, EN 175, Filtras: EN 169, (DIN 9–13)
	Iki susidėvėjimo

	
	
	Kvėpavimo takų apsaugos priemonės (suvirinimo dalelėms sulaikyti) respiratorius ne mažiau kaip FFP3 pagal EN 149 (pvz., FFP3 NR D) arba daugkartinė puskaukė EN 140 su dalelių filtrais P3 pagal EN 143
	Pagal gamintojo rekomendacijas

	10.
	Socialines paslaugas teikiantis darbuotojas (vykstant į šeimas)
	Darbo pirštinės, apsaugančios rankas nuo mechaninio poveikio, drėgmės, EN 388 – apsauga nuo mechaninių rizikų (dilimas, pjūvis, plyšimas, pradūrimas). Atsparumas dilimui 0–4 (4 – geriausia). Atsparumas pjūviui 0–5 (5 – geriausia). Atsparumas plyšimui 0–4 (4 geriausia). Atsparumas pradūrimui  0–4 (4 – geriausia). Atsparumas pjūviui pagal ISO 13997 A–F (F – geriausia), arba X (nebandyta / netaikyta)
	Iki susidėvėjimo

	
	
	Guminės darbo pirštinės, apsaugančios rankas nuo cheminio pavojaus, atsparios cheminėms medžiagoms, skysčiams, nepralaidžios, EN ISO 374-1 (tipas B arba C)/vienkartinės pirštinės EN ISO 374-5 – apsauga nuo cheminių medžiagų
	Iki susidėvėjimo/vienkartinio naudojimo

	
	
	Šviesą atspindinti liemenė  - fluorescencinė medžiaga, su atšvaitinėmis juostomis. Klasė (1/2/3). kategorija - signalinis drabužis. Liemenės tipas pagal  EN ISO 20471
	Iki susidėvėjimo


Pastabos: 
· Asmeninių apsaugos priemonių asmenines apsaugos priemones savybės, apsaugos lygis, apsaugos klasė ir kt. tipas, markė, paskirtis ir t.t. nurodomos darbuotojams nemokamai išduodamuose  asmeninių apsaugos priemonių išdavimo dokumentuose.
· Darbuotojams, dirbantiems su cheminėmis medžiagomis privaloma išduoti visas, cheminių medžiagų saugos duomenų lapuose nurodytas asmenines apsaugos priemones, vadovaujantis saugos duomenų lapuose pateikta informacija.

Sąrašą sudarė:
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